Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2019 г. N 1237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ

И ПАРАМЕТРАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ

ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Твери от 19.01.2021 [N 28](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B7435791382888A59BD3214DFC5D89FFD1CDB68FE254D299893FE7651CF863D3669559C76631ACz6aFL),  от 03.06.2021 [N 591](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B7415190382888A59BD3214DFC5D89FFD1CDB68FE254D299893FE7651CF863D3669559C76631ACz6aFL)) |  |

Руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B64354983A2888A59BD3214DFC5D89FFD1CDB68FE25CD09F893FE7651CF863D3669559C76631ACz6aFL) города Твери, в соответствии с [пунктом 2.8](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B6405E95382888A59BD3214DFC5D89FFD1CDB68FE35CD59B893FE7651CF863D3669559C76631ACz6aFL) Правил благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 N 368, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B74A5490332888A59BD3214DFC5D89EDD195BA8DEA4AD29E9C69B623z4aAL) Администрации города Твери от 06.06.2019 N 584 "Об утверждении перечня территорий особого городского значения города Твери", постановляю:

1. Утвердить [требования](#P31) к местоположению и параметрам информационных конструкций на территориях особого городского значения города Твери (прилагаются).

2. Информационные конструкции, размещенные на территориях особого городского значения города Твери до вступления в силу настоящего Постановления, должны быть приведены в соответствие с утвержденными настоящим Постановлением требованиями до 25 сентября 2021 года.

(в ред. Постановлений Администрации города Твери от 19.01.2021 [N 28](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B7435791382888A59BD3214DFC5D89FFD1CDB68FE254D299893FE7651CF863D3669559C76631ACz6aFL), от 03.06.2021 [N 591](consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46840B7415190382888A59BD3214DFC5D89FFD1CDB68FE254D299893FE7651CF863D3669559C76631ACz6aFL))

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери

А.В.ОГОНЬКОВ

Приложение

к Постановлению Администрации

города Твери

от 10 октября 2019 г. N 1237

ТРЕБОВАНИЯ

к месторасположению и параметрам информационных конструкций

на территориях особого городского значения города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования приняты в целях упорядочивания размещения информационных конструкций, формирования качественной архитектурно-художественной городской среды и целостности зданий, строений и сооружений на территориях особого городского значения города Твери.

1.2. На территориях особого городского значения города Твери допускается размещать следующие типы информационных конструкций:

- из отдельных букв и символов (объемные или плоские) без подложки;

- консольные с подложкой или без подложки;

- общий указатель (информационная табличка);

- витринные постоянные из отдельных букв и символов (объемные или плоские) без подложки;

- временные витринные.

1.3. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях нежилых зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях особого городского значения города Твери, осуществляется в соответствии с Концепцией размещения информационных конструкций (далее - Концепция), согласованной с департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

Требования к Концепции и порядок ее согласования утверждаются постановлением Администрации города Твери.

2. Требования к информационным конструкциям из отдельных

букв и символов (объемные или плоские) без подложки

2.1. Допустимые параметры отдельных букв и символов, а также логотипов:

- высота букв и символов до 0,5 м; толщина до 0,15 м (для объемных букв);

- высота логотипа до 0,75 м, ширина до 0,75 м, толщина до 0,15 м (для объемных логотипов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

2.3. Длина информационной конструкции:

- без логотипа или с одним логотипом до 3,0 м;

- с двумя логотипами (в начале и в конце) до 5 м;

- с одним логотипом и двумя названиями до 10 м.

2.4. Объемная или плоская информационная конструкция из отдельных букв и символов без подложки может быть световой и несветовой. Несветовая информационная конструкция может быть подсвечена внешней подсветкой.

2.5. Информационную конструкцию из плоских отдельных букв и символов необходимо размещать на расстоянии от плоскости фасада здания, строения, сооружения для создания падающей тени от информационной конструкции.

2.6. Для объемных и плоских информационных конструкций из отдельных букв и символов без подложки запрещается использовать яркие цвета (за исключением товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке).

3. Требования к консольным информационным конструкциям

с подложкой и без подложки

3.1. Консольные информационные конструкции (далее - консоли) должны располагаться перпендикулярно под углом 90 градусов к плоскости фасада здания, строения, сооружения.

3.2. Консоли могут быть объемными или объемно-сквозными и плоскими или плоско-сквозными.

3.3. Допустимые параметры консолей:

- высота до 0,50 м; ширина до 0,50 м; толщина до 0,12 м (для объемных консолей).

3.4. Допустимые способы крепления консолей:

- подвесное - расстояние от плоскости фасада здания, строения, сооружения до консоли не более 0,15 м;

- на консольных держателях - расстояние от плоскости фасада здания, строения, сооружения до консоли не более 0,10 м.

Не допускается крепить консоль непосредственно на фасад здания, строения, сооружения.

3.5. Нижний край консоли размещается не ниже 2,5 м относительно тротуара.

3.6. Размещение нескольких консолей на фасаде здания, строения, сооружения допускается только на одной высотной отметке относительно архитектурных элементов фасада. Расстояние между ближайшими консолями не менее 10,0 м.

3.7. На консолях запрещается:

- размещать иную информацию, кроме названия, логотипа, товарного знака и знака обслуживания, подстрочника, указывающего сферу деятельности;

- размещать информацию больше чем в 3 уровнях;

- применять неоднородный фон (за исключением размещения товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке);

- устройство освещения консолей приборами динамической подсветки и мерцающего света;

- размещать дублирующие консоли.

4. Требования к общим указателям (информационным табличкам)

4.1. Общий указатель (информационная табличка) (далее - общий указатель) может располагаться только у входной группы в здание, строение, сооружение. Допускается размещать общий указатель с обеих сторон входной группы, при этом информация на таких конструкциях не должна дублироваться.

4.2. Допустимые параметры общего указателя:

- не более 0,60 м по горизонтали и 0,80 м по вертикали.

4.3. Буквы и символы на общем фоне указателя могут быть плоскими, объемными или сквозными.

4.4. Общий указатель не должен перекрывать архитектурные элементы фасада, за исключением рустованной поверхности фасада. В этом случае общий указатель должен перекрывать целое количество рустов или быть прозрачным.

4.5. Общий указатель должен иметь однородный цветовой фон нейтральных оттенков или фон в цвет фасада здания, строения, сооружения.

4.6. Допускается подсвечивать общий указатель внешней подсветкой.

5. Требования к витринным постоянным из отдельных букв

и символов (объемные или плоские) без подложки конструкциям

5.1. Витринная постоянная из отдельных букв и символов (объемные или плоские) без подложки конструкция (далее - постоянная витринная конструкция) размещается в верхней части оконного проема с внутренней или внешней поверхности витрины.

5.2. Допустимые параметры постоянной витринной конструкции:

- площадь, задействованная для размещения, - верхняя треть оконного проема или витрины;

- высота букв и символов до 0,20 м; толщина до 0,10 м (для объемных букв и символов).

5.3. Информация, размещаемая на постоянной витринной конструкции, должна располагаться в один уровень (ряд).

5.4. Для постоянной витринной конструкции запрещается использовать яркие цвета (за исключением организаций, которые имеют зарегистрированный в установленном порядке фирменный цвет шрифтовой композиции).

5.5. Объемная или плоская постоянная витринная конструкция может быть световой и несветовой. Несветовая витринная конструкция может быть подсвечена внешней подсветкой.

6. Требования к временной витринной конструкции

6.1. Временная витринная конструкция размещается на остекленной части оконного проема или витрины с внутренней или внешней поверхности.

6.2. Временная витринная конструкция предполагает размещение информации, надписей, витринное оформление.

7. Общие требования к шрифтам, используемым

на информационных конструкциях

7.1. Организациям, не имеющим зарегистрированного в установленном порядке товарного знака и знака обслуживания, необходимо использовать на информационных конструкциях антиквенные с засечками и гротескные без засечек шрифты.

7.2. Антиквенный шрифт с засечками необходимо использовать на исторических зданиях или современных зданиях, стилизованных под исторические.

7.3. Гротескный шрифт без засечек необходимо использовать на современных зданиях.

7.4. Прописные (заглавные) буквы необходимо набирать с разрядкой для лучшей читаемости.

7.5. Надписи, набранные строчными буквами, необходимо начинать с заглавной буквы, разрядка строчных букв не применяется.

7.6. Для шрифта необходимо применять прямое начертание.

7.7. Искажение и деформация букв запрещаются.

И.о. начальника департамента

архитектуры и градостроительства

администрации города Твери

А.Е.ЖОГОЛЕВ